一、电子十二指肠镜1条

1、\*CCD顺次成像

2、视野角≥100度，视野方向：后方斜视105度，

3、弯曲角度上≥120度、下≥90度、左≥90度、右≥110度

4、先端外径≤13.5mm, 插入部外径≤11.3mm

5、景深≥5mm-60mm

6、钳子管道内径≥4.15mm、最小可视距离≤10mm（距先端部）

7、有效长度1240mm，全长1550mm