|  |  |
| --- | --- |
| 附件1： |  |
| 名称 | 适用范围及要求 |
| 大体照相设备 | 1.成像像数：2600万2.最高分辨率：6240\*41603.光学变焦：4.2倍（24-105变焦范围）,电子放大10倍显示屏：OLED 7英寸高清屏4.控制系统：电脑控制、手势控制变焦、放大缩小、拍照工作台面尺寸：380mm\*500mmPOM底板抗酸碱，超耐磨；白色带标尺切割板1块，蓝色带标尺切割板1块5.支架调节范围：机壳上有上下左右移动手柄，可180度旋转，上下调节600mm6.软件功能：软件可快速进行实时标注和测量，支持实时取景显示、文字输入、自动定标、自动测量面积、长度、多重标注、切割标注。可对ESD标本形态大小、尺寸、面积进行实际测量，也可对病变位置、面积范围进行标注，病变位置复原和准确定位，描绘复原图。7.主机可与电脑直接连接，软件控制光圈、拍照速度、白平衡、感光度、变焦图像放大、缩小、对焦及拍摄；实时取景显示，可与医院HIS、PACS系统无缝连接。  |