**手术床**

技术要求：

1.床垫厚度≥60mm;

2.台面长度（带头板）：≥2000mm；

3.台面宽度：≥500mm；

4.台面高度调节范围：

5.低位≤600mm以下；

6.高位≥1000mm以上

7.纵向倾斜角+35°

8.横向倾斜角27°

9.背板倾斜角：+90°/ -50°

10.腿部台板的倾斜角+90°/ -90°

11.床面水平移动：≥340mm

12.最大承重≥300kg。

13.应配备电动控制和手动控制功能，固定性好，移动灵活，具有升降、前后倾、左右倾、背倾、刹车等功能

配置要求：

包含床体 1

头板 1

可拆卸、可分开式腿板 1

头架 1

手托板 2

缚体带 2