**采血管与冻存管参数**

1. 采血管（20万根）参数：

黄帽/紫帽 分离胶+促凝剂/EDTA.K2

1.采血量精确到10ML，可以根据不同地区的海拔提供满足当地采血量要求的产品

2.黄色安全头帽/紫色安全头帽，适用于自动化分析仪穿刺取样，穿刺力小落屑极少，不堵孔，不弹针

3.采用PET材质管体，尺寸满足直径16mm\*高度100mm，具有良好的气密性，产品在1年效期内采血负压无损耗

4.采血管内壁使用先进的硅化处理，达到极度光滑效果，避免血细胞挂壁

5.添加剂：采用优质分离胶和促凝剂，对血液无理化干扰/采用优质EDTA.K2抗凝剂，抗凝效果好，不会产生微小凝块

6.产品通过CE认证，生产环境符合ISO13485认证要求

7.取样时效：一日之内≥1次上门取样

8.为全国三甲医院、医疗服务中心等医疗机构提供过相关产品业绩

1. 冻存管（10万根）参数：

1.容量：2ml

2.温度范围∶-196℃~121℃，可以适合高温高压灭菌;有高强度、高韧性的医疗级聚丙烯制成，可反复冻融;

3.盖中有密封圈设计， 避免样本渗漏， 确保管内样本的安全；

4.多种颜色的盖子可供选择，易于区分样本;

5.管身带刻度，易于识别样本量;

6.大书写区，给用户自行标记提供便捷;

7.管盖带有硅胶垫圈，保证最佳密封性；

8.盖体垫圈采用一体成型技术，有效降低存储被污染风险；

9.取样时效：一日之内≥1次上门取样

10.为全国三甲医院、医疗服务中心等医疗机构提供过相关产品业绩