**电刀**

技术要求：

1. 具备电刀和氩气刀功能；
2. 具备ENDO-CUT（I/Q）内镜专用切割功能和多种智能电切/电凝功能；
3. 中文操作系统，触摸式彩色液晶显示，模块化设计，自由配置；
4. 可升级海博刀；
5. 包含多种氩气模式,高温高压消毒；
6. 内镜专用切割≥400W，强力和氩气电凝≥120W，4档电凝程度可选；
7. 低电压设计，氩气电凝峰值电压≤4500伏；
8. 具有十二指肠乳头切开专用程序和息肉/黏膜圈套器切除专用程序；
9. 气管镜室适用需配备氩气功能

配置要求：

1.主机（带氩气功能）；

2.台车；

3.氩气喷管16根；

4.氩气钢瓶1个及钢瓶固定带、减压阀、氩气电弧测试器；

5.带遥控双踏板脚踏开关及专用单踏板脚踏开关 1

6.带导线负极板100片；

7.高频线 1

8.连接电缆 1

9.杂物筐 1

10.电源线固定器 1

11.连接件等 1