**包埋盒激光打印机**

技术要求:

多槽设计，打印速度：≤3秒/个，每分钟≥20个；全电脑控制，能自动根据科室要求换槽或主动选择换槽，实现了快速连续打印，不卡槽；

中文操作系统，可打印数字、字母、中文、字符、LOGO、一维码和二维码等内容。打印的二维码不会随着病理号放大缩小，可以根据科室要求调节二维码大小。打印后的表面光滑、无凹凸感。包埋盒斜面可选择正反两个方向打印，满足客户的格式需求，并可与医院的HIS、LIS 和PACS系统对接；

内置报警选项，当输入槽无包埋盒可打印时，系统自动提示添加包埋盒，当某一槽无包埋盒时，会自动跳转到下一槽；

汉化软件系统，与最新主流的操作系统兼容

非旋转不可拆卸输入槽 ，并列八槽设计，单槽可预装≥75个包埋盒，省去换槽时间，共可预装≥600个包埋盒；双通道设计（内部采用双通道包埋盒下料方式），可同时交替打印两个包埋盒；可以兼容无盖、分体带盖包埋盒打印，机械构造简单，无机械故障率；可同时装载≥8种不同颜色的包埋盒；包埋盒呈现45°角斜装在包埋盒预装管里，垂直下滑；

配置要求:

1、包埋盒激光打印机主体； 1

2、非旋转不可拆卸输入槽 1

3、操作系统 1

4、电源线 1

5、数据传输线 1