|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 麻醉机设备名称 | 序列号 | 维保年限 |
| 1 | Fabius tiro | ASJJ-0147 | 合同签订起一年 |
| 2 | Fabius tiro | ASJJ-0142 | 合同签订起一年 |
| 3 | Fabius Plus XL | USJJ-0009 | 合同签订起一年 |
| 4 | Fabius Plus XL | USJJ-0010 | 合同签订起一年 |
| 5 | Fabius Plus XL | USJJ-0011 | 合同签订起一年 |
| 6 | A500 | ASMC-0173 | 合同签订起一年 |

**中国医学科学院肿瘤医院**

**麻醉科2022年下半年维保麻醉机维保统计**

**麻醉科德尔格麻醉机维保要求：**

### 检测和维护保养

1. 根据国家安全标准进行电气安全测试
2. 根据德尔格标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养
3. 设备的检测

* 更换维护保养件
* 提供全面的测试和维护保养纪录

## **质量保证**

* 符合安全标准的完整服务报告，在设备使用周期内提供全面的保养历史记录
* 有效保障设备正常运行
* 有效控制维修费用预算
* **有德尔格厂家授权资质**

### 维修

* 维修、保养、巡检工时
* 维修、保养、巡检需要的零备件
* 差旅费用

### 其他选项

* 开机率保证：95％（按年365天计算）
* 电话响应时间：2小时
* 现场响应时间：4小时
* 排除故障时限：48小时，并为院方提供标准的备用机
* 每年保养次数：2次
* 每年巡检次数：4次