**ICU**

**体位垫**

技术要求：

①可使用220V交流电，配备蓄电池，具有快速启动功能；

②速率范围0.1-1500ml/h，精度≦±2%，配备快推键；

③可固定在输液支架上，主机自带提手；

④配备低级、中级和高级三级报警。

配置要求：

不需要特殊耗材和安装条件