**ICU**

**脑电图记录仪**

技术要求：

①支持24通道，支持常规和视频脑电图功能；

②电压测量误差不超过±5%，输入阻抗≥100MΩ，采样率≥1000Hz；

③配备脑电图分析软件，可以打印输出结果；

④结果可以输出，U盘保存。

配置要求：

不需要特殊耗材，具备安装条件

连接导线\*1