**ICU**

**微量泵及配套耗材**

技术要求：

①可使用220V交流电，配备蓄电池，具有快速启动功能；

②速率范围0.1-99ml/h，精度≦±2%，配备快推键；

③可固定在输液支架上，主机自带提手；

④配备报警。

配置要求：

通用耗材，具备安装条件

注射器\*1

连接管\*1