输血加温仪

技术要求：

1. 适用于输液输血或血制品
2. 加热温度可调，微电脑精确控温，双通道可分别独立工作
3. 加热套管全程包裹输血输液管路，无裸露管路，加温后液体直达患者，热量不流失
4. 具有双重独立超温报警及关断功能
5. 屏幕显示，人机交互信息，可显示设定温度，加热温度，加温时间，故障信息
6. 干式加热，安装快捷，预热时间快，可24小时连续使用
7. 电气安全符合GB9706.1-2007标准要求，电磁兼容符合YY0505.2012标准要求

配置：

要求双通路加热管路，可分别独立工作