**营养泵**

技术要求：

①输注速度1ml/h-300ml/h；

②误差±10%；

③有内置电池，断电后使用3小时以上。

配置要求：

1、需要相应的营养袋。

2、具备安装条件