参数要求：

1. 需要进口产品。
2. 吸头带滤芯，滤芯有超强疏水性，对气溶胶形成屏蔽，避免交叉污染。
3. 吸头管壁内壁光滑，液体残留低，吸液精准。
4. 可耐低温耐高温，温度范围在-80℃-121℃。
5. 可用于各种有机溶剂的吸取。无热源，无内毒素，无DNA酶，无RNA酶。
6. 可适用于主流移液枪使用。离心管内壁光滑，无菌，吸附液体量少，可放置各种有机试剂，无热源，无内毒素，无DNA酶，无RNA酶。管盖密封性能好。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |
| 项目名称 | 所需耗材详细信息及参数要求 |
| 分子病理耗材 | 名称 | 规格 |
| 盒装无菌带滤芯吸头 | 10ul |
| 盒装无菌带滤芯吸头 | 20ul |
| 盒装无菌带滤芯吸头 | 200ul |
| 盒装无菌带滤芯吸头 | 1000ul |
| 盒装无菌低吸附带滤芯吸头 | 10ul |
| 盒装无菌低吸附带滤芯吸头 | 20ul |
| 盒装无菌低吸附带滤芯吸头 | 200ul |
| 盒装无菌低吸附带滤芯吸头 | 1000ul |
| 离心管 | 1.5ml |
| PCR板 | 96孔 |
| 八连管 | 200ul平盖 |
| 离心管 | 200ul |
| 离心管 | 500ul |
| 无滤芯吸头 | 10ul |
| 无滤芯吸头 | 100ul |
| 滤芯盒装吸头 | 200ul加长 |
| 81孔冻存盒 | 1.5ml 81孔 |