* **耳鼻喉综合诊疗台**

主要技术参数：

1、主操作台为人造大理石，设有器械盘、药棉罐、污物瓶、主副吸引瓶、照明灯，原装进口,并通过欧洲CE质量标准。

2、回路设计一体式喷枪4把，喷枪可进行自动微调，分体式喷枪，喷雾均匀无滴水现象，不易堵塞。

3、压缩机：非油型压力泵＞1.5KGF/CM2,不需定期加油。

4、吸引泵：非油型吸引泵，负压≧740mmHg，并连续可调，负压泵采用悬挂式放置，以保证静音。

5、预热装置：要求加温均匀快速，人工控制开头，可避免误启动。

6、通气：有欧式通风装置。

7、消毒：定时紫外线器械消毒装置。

8、照明：医生专用照明灯，要求色温高，能深腔照明。

9、清洁装置1套：分泌物作收集瓶式处理，废气排放经净化过滤后才可排放，遵循世界卫生标准，避免直接排入医院排水系统。主瓶2个：2500CC，辅助瓶2个：1000CC。

 10、标准配置： 书写台、阅片灯、医生椅、患者椅、影像系统、显微镜等。

 11、保养维护:定期检测保养，报修24小时内到位