癌症防控平台和抗肿瘤药物监测网

宽带需求说明

## 一、项目背景

国家癌症中心相关平台因业务发展和数据安全需要，计划采购2条互联网专线，1条带宽500M，1条带宽100M。

## 二、技术要求

### 2.1线路接入

* 运营商应提供两条接入光缆，接入至指定机房
* 每条光缆由不同结节延不同路由接至我院
* IP不少于128个
* 全年网络运行时间不少于99.9%

### 2.2骨干网络

* 运营商应至少具有环状骨干网络，保证骨干网络可靠性

### 2.3多线支持

* 运营商应提供访问多种运营商资源的优质网络
* 运营商应提供可响应来自多种运营商访问请求的优质网络

## 三、售后服务

7\*24小时服务热线支持。

### 3.1重大故障

如遇到光缆意外中断，保证4小时内恢复。

### 3.2一般故障

接入设备发生故障等，保证2小时内恢复。

### 3.3应急情况

如遇到特殊问题，需要调整接入网络配置，保证1小时内完成。