**ICU**

**气垫**

技术要求：

①材质中不含乳胶、硅胶，稳定性好；具有阻燃性、绝缘性，X线可穿透；

②可以用常规消毒液和消毒剂擦洗。

配置要求：

不需要特殊耗材，具备安装条件