附件：

患者转运车相关技术参数需求

1.规格：床板长度为≥1900mm，全宽小于670mm,高低升降范围≥340mm，背部可升降。

2.金属材质摇杆系统，不易折断。

3.两侧护栏板，可水平固定，并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高操作的安全性。

4.推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

5.配有输液架收藏插孔，固定收藏输液架。

6.配有氧气瓶搁架。

7.配有转运床垫。